Verici tarafında STM32 olmaktadır kodlama aşamasında muhakkak ftdi rs232 kullanılmalıdır.

Kodlar ektedir